Требования к аппаратным и программным средствам для эксплуатации ППП «Бюджет-КС»

Спецификация сервера

1. Аппаратные требования

№	Рабочих мест	Документов в день	Характеристики сервера	
1	до 5	до 1000	P-IV 2.4 GHz, 512 Mb, HDD – IDE (SATA)	
2	до 20	до 10000	Xeon 900 MHz, 1 Gb, HDD – SCSI 	
3	свыше 20	свыше 10000	2 * Xeon 1.8 GHz, 2 Gb, HDD – SCSI	

2. Программное обеспечение
Windows 2000 Server + SP4, Windows 2003 Server; SQL Server 2000 + SP3.

3. Формула для расчета места на диске
10 Gb + a * (b * 10 Kb), 
где: a – количество рабочих баз, 
       b – количество документов в базе.

4. Требования к сетевому оборудованию
Пропускная способность от 10 Mb/s.

Спецификация рабочей станции

1. Аппаратные требования
P-III (Celeron) 1.8 GHz, 256 Mb, HDD – 30 Gb.

2. Программное обеспечение
Windows 2000 Workstation, Windows XP; Office 2000 (и выше).

3. Требования к сетевому оборудованию
Пропускная способность от 10 Mb/s.

Спецификация удаленного клиента

1. Аппаратные требования
P-III (Celeron) 1.8 GHz, 256 Mb, HDD – 30 Gb

2. Программное обеспечение
Windows 2000 Workstation, Windows XP; Office 2000 (и выше).

Соединение с сервером: ширина канала 64К на одного пользователя. 
Наличие IP соединения.

Спецификация почтового сервера

При наличии почтового сервера требования соответствуют спецификации рабочей станции.